Příloha č. 2 dotačního programu
Směrové značení běžeckých lyžařských tratí
Barevné odlišení typu běžecké tratě není informací o obtížnosti běžecké tratě.

Značení běžeckých tras se realizuje prostřednictvím kosočtvercových tabulí (doporučený rozměr: výška kosočtverce 544 mm, strana kosočtverce 350 mm), nebo obdélníkových tabulí (doporučený rozměr 200 × 500 mm), součástí informace je zpravidla číslo běžecké tratě odpovídající číslování běžeckých map v turistických mapách.
Značení typu lyžařských běžeckých tratí
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Pro běžecké tratě není stanovena hustota rozmístění značení.
